足球场地加工说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地图名称 | 用途用法 | 加工比例（图纸：实际） | 加工材料 | 注意事项 | 推荐商家 | 加工个数 | 备注 |
| 足球.pdf | 场地主体， 按照尺寸加工出来 | 1:1 | 12mm厚度胶合木 | 严格按照PDF文件尺寸加工 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.95.ebb2eb2w6Q17I&id=545910320431&ns=1&abbucket=1#detail | 1 | 需要用钉子组合 |
| 足球.png | 贴在木质场地内侧 | 1:1 | 不干胶贴纸 | 加工材料为不干胶贴纸， 实际尺寸约为180X280厘米 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=531612664264&ali\_refid=a3\_430583\_1006:1109704732:N:%E5%A3%81%E7%BA%B8%E5%AE%9A%E5%88%B6:1b6a7b5c4ba7bc37ea74516ae3819fdb&ali\_trackid=1\_1b6a7b5c4ba7bc37ea74516ae3819fdb&spm=a230r.1.14.3.ebb2eb2L5l3t3 | 1 |  |
| 侧边贴纸1.png | 贴在木质场地侧边 | 1:1 | 同上 | 加工材料为不干胶贴纸， 实际尺寸约为220X12厘米 | 同上 | 4 |  |
| 侧边贴纸加长2.png | 贴在木质场地侧边 | 1:1 | 同上 | 加工材料为不干胶贴纸， 实际尺寸约为220X12厘米 | 同上 | 4 |  |
| 顶部贴纸X2.png | 贴在木质场地上侧 | 1:1 | 同上 | 加工材料为不干胶贴纸， 实际尺寸约为472X1.4厘米 | 同上 | 4 |  |
| 足球无图 | 比赛使用 |  | 标准网球 |  | 自行采购 |  |  |

注：最终效果图见足球最终效果图俯视图.png和足球最终效果图鸟瞰图.png（由于顶部染色会有色差，所以顶部为灰白色，实际效果中顶部贴不干胶，为绿色）